**Практико-ориентированное задание № 1**

Изготовление кормушек

Требования к кормушке для птиц

1. Кормушка должна быть изготовлена из экологичных материалов (пластик, металл, картон исключаются).

2. Кормушка должна быть прочной, чтобы не сломалась, если упадёт.

3. У кормушки не должно быть острых краёв.

4. Зерно в кормушке должно быть защищено от дождя и снега.

5. Кормушка должна иметь правильный сток воды.

6. Оформление кормушки не должно отпугивать птиц (яркая окраска, шуршащие материалы могут насторожить или напугать птиц).

Пример кормушки



1. Сделать поддон из досок с небольшим бортиком из планок.

2. Крыша двухскатная (скаты крыши рекомендуем изготовить из вагонки; верх и низ крыши приколотить гвоздями).

3. Если используются доски, то доски скатов надо скрепить планками изнутри.

4. Изготовить подвеску из нержавеющей проволоки, при помощи которой кормушка крепится к толстому суку дерева.

Все кормушки следует регулярно чистить во избежание распространения инфекции (ведь за кормом слетаются и больные птицы, и те, которые внешне выглядят здоровыми, но на деле являются переносчиками инфекции).

Кормушки следует чинить перед началом зимы во избежание попадания в щель птичьих лапок.

В подносе для корма следует проделать дренажные отверстия, через которые будет стекать дождевая вода.

Рекомендуется передвигать кормушки на небольшие расстояния, чтобы освободить землю от мусора, который образуется естественным образом вокруг кормушки: упавший корм, помёт птиц.